*HEADING
 Postoutput file for contactpact_c3d8
*POSTOUTPUT, STEP=3
*NODE PRINT, NSET=NBLOCK1
 U,
*NODE PRINT, NSET=NBLOCK2
 U,
*NODE FILE, NSET=NBLOCK1
 U,
*NODE FILE, NSET=NBLOCK2
 U,
*EL PRINT, ELSET=EBLOCK1
 SINV,
*EL PRINT, ELSET=EBLOCK2
 SINV,
*EL FILE, ELSET=EBLOCK1
 SINV,
*EL FILE, ELSET=EBLOCK2
 SINV,