*HEADING
HILL CREEP, LAW=STRAIN, UNIAXIAL TENSION CREEP DIRECTION 3, C3D8
*NODE,NSET=ALLN
*ELEMENT,TYPE=C3D8,ELSET=SPEC
**local orientation matching global system
*ORIENTATION,NAME=RECT
*SOLID SECTION,ELSET=SPEC,MATERIAL=DATSTR,ORIENT=RECT
*MATERIAL,NAME=DATSTR
*ELASTIC
20.E6,.3
*CREEP,LAW=STRAIN
2.5E-27,5,-0.2
*POTENTIAL
*BOUNDARY
1,PINNED
2,2
5,2
6,2
4,1
5,1
8,1
2,3
3,3
*STEP
*STATIC
1.,1.
*DLOAD
1,P2,-20000.
*PRINT,FREQ=10,RESIDUAL=NO
*EL PRINT,FREQ=10
S,MISES
E,
CE,
*NODE PRINT,FREQ=10
U,RF
*OUTPUT,FIELD,FREQ=10
*ELEMENT OUTPUT
S,E,CE
*END STEP
*STEP,INC=250
*VISCO,CETOL=5.E-6
.01,100000.,1.E-3
*END STEP