*HEADING
: RADIAL REBAR  [MAX1]
*PREPRINT,ECHO=YES,HISTORY=NO,MODEL=NO
*IMPORT, UPDATE=NO, STATE=YES, STEP=1
SURF,
*NODE,NSET=ALL
*ELEMENT,TYPE=SFMAX1,ELSET=SURF1
*SURFACE SECTION,ELSET=SURF1
*REBAR LAYER,ANGULAR SPACING
REBAR1,1.0,46.245,0,RBMAT,0,1
*BOUNDARY
ALL,2
1,1
101,1
*STEP,NLGEOM
LARGE DISPLACEMENT ANALYSIS
*FILE FORMAT, ZERO INC
*STATIC
1.,1.
*EL FILE,REBAR
 S,E
*OUTPUT,FIELD
*ELEMENT OUTPUT
S,E
*ELEMENT OUTPUT,REBAR
S,E
*NODE FILE
 U,RF,COORD
*OUTPUT,FIELD
*NODE OUTPUT
U,RF,COORD
*EL PRINT,REBAR
 S,E
*NODE PRINT
 U,RF,
 COORD,
*CLOAD ,OP=NEW
3,1,20000.
103,1,20000.
*END STEP