*heading
checking wind/current velocites using uitlity
subroutines getwindvel and getcurrvel
***********************************************************************
*********** a n a l y t i c a l   r e s u l t s
**
** 	z - coord	wind velocity		current velocity
**
**	  300.0		(11.72, 11.72, 0.0) 	(0.0, 0.0, 0.0)
**	  100.0		(0.0  , 0.0  , 0.0)	(0.5, 0.5, 0.0)
***********************************************************************
*****************
*aqua
*wind
*node,nset=pr
*ngen,nset=n2
*user element,nodes=2,type=u1,properties=4,coordinates=3,variables=12
*element,type=u1,elset=utruss
*uel property,elset=utruss
*boundary
n2,1,3
**
*step,nlgeom
*dynamic
12.5,12.5
*elfile
sdv,
*OUTPUT,FIELD
*ELEMENT OUTPUT
sdv,
*end step