*HEADING
: RADIAL REBAR  [SAX1]
*PREPRINT,ECHO=YES,HISTORY=NO,MODEL=NO
*IMPORT, UPDATE=NO, STATE=YES, STEP=1
SHELL,
*NODE,NSET=ALL
*ELEMENT,TYPE=SAX1,ELSET=SHELL1
*ELSET,ELSET=EALL
SHELL,SHELL1
*SHELL SECTION,MATERIAL=ELMAT, ELSET=SHELL1
2.,3
*REBAR LAYER,ANGULAR SPACING
REBAR1,1.0,46.245,0,RBMAT,0,1
*BOUNDARY
ALL,2
1,1
101,1
*FILE FORMAT, ZERO INC
*STEP, NLGEOM
LARGE DISPLACEMENT ANALYSIS
*STATIC
0.2,1.0
*CLOAD ,OP=NEW
3,1,20000.
103,1,20000.
*EL FILE, FREQ=1000
S,
*EL FILE, FREQ=1000
E,
*EL FILE,REBAR, FREQ=1000
S,
*EL FILE,REBAR, FREQ=1000
E,
*NODE FILE, FREQ=1000
COORD,
*NODE FILE, FREQ=1000
RF,
*OUTPUT,FIELD, FREQ=100
*ELEMENT OUTPUT
S,E
*ELEMENT OUTPUT,REBAR
S,E
*OUTPUT,FIELD, FREQ=100
*NODE OUTPUT
U,RF,COORD
*EL PRINT,REBAR
 S,E
*NODE PRINT
 U,RF,
 COORD,
*END STEP