*Heading
*preprint,model=yes,history=yes
*Node
*Element, type=z1, elset=subTest, file=fastener_substr_gen
*Substructure property, elset=subTest
*Nset, nset=fix
*Nset, nset=load
**
** ----------------------------------------------------------------
**
** STEP: Step-1
**
*Step, name=Step-1
 Bend Beam
*Static
 0.25,1.0
*Boundary
 fix,1,3
*Sload
 subTest, load, 1.
*Substructure path, enter element=1
*Output, field
*Node output, nset=loadSubstruct
 U,
*Element output, elset=SolidsAndShells
 S,
*Output, history
*Node output, nset=loadSubstruct
 U,
*Element output, elset=SolidsAndShells
 S,
*Element Output, elset=solid
 CTSHR13,
*Interaction output, name=inter-1
 FTF,
*Interaction output, nset=refNodeFast
 FTF,
*El print, elset=Solid_12, Totals=yes
 CTSHR13,
 STH,
 SF4,
*El Print, freq=1, elset=SolidsAndShells
 S,
*Node Print, freq=1, nset=loadSubstruct
 U,
*Interaction Print
 FTF,
*Interaction Print, name=inter-1
 FTF,
*Interaction Print, nset=refNodeFast
 FTF,
*Substructure path, leave
*End Step