*HEADING
*PREPRINT,MODEL=YES, ECHO=YES, HISTORY=YES
*IMPORT, UPDATE=YES,STATE=YES, STEP=1
MEMB1,MEMB2,MEMB3,MEMB4
*NODE,NSET=NALL
*NSET,NSET=BOT
*NSET,NSET=LEFT
*NSET,NSET=RIGHT1
*ELEMENT,TYPE=M3D4R,ELSET=MEMB101
*MEMBRANE SECTION,ELSET=MEMB101,MATERIAL=MEMB1
1.0,
*REBAR LAYER, ORI=ORIENTM1
REBAR101,0.5,1.0,0,REBAR1,-15.0,1
**
*NODE,NSET=NALL
*NSET,NSET=BOT
*NSET,NSET=LEFT
*NSET,NSET=RIGHT1
*ELEMENT,TYPE=M3D4R,ELSET=MEMB102
*MEMBRANE SECTION,ELSET=MEMB102,MATERIAL=MEMB2
1.0,
*REBAR LAYER
REBAR102,0.5,1.0,0,REBAR2,0,1
**
*NODE,NSET=NALL
*NSET,NSET=BOT
*NSET,NSET=LEFT
*NSET,NSET=RIGHT1
*ELEMENT,TYPE=M3D3,ELSET=MEMB103
*MEMBRANE SECTION,ELSET=MEMB103,MATERIAL=MEMB3
1.0,
*REBAR LAYER, ORI=ORIENTM3
REBAR103,0.5,1.0,0,REBAR3,-15.0,1
**
*NODE,NSET=NALL
*NSET,NSET=BOT
*NSET,NSET=LEFT
*NSET,NSET=RIGHT1
*ELEMENT,TYPE=M3D3,ELSET=MEMB104
*MEMBRANE SECTION,ELSET=MEMB104,MATERIAL=MEMB4
1.0,
*REBAR LAYER
REBAR104,0.5,1.0,0,REBAR4,0,1
REBAR105,0.5,1.0,0,REBAR4,0,2
*ELSET,ELSET=EALL
MEMB1,MEMB2,MEMB3,MEMB4
MEMB101,MEMB102,MEMB103,MEMB104
*FILE FORMAT, ZERO INCREMENT
*STEP,NLGEOM
*STATIC,DIRECT
.2,1.
*BOUNDARY
NALL,3,6
LEFT, 1
BOT,  2
RIGHT1,1,1,.075
RIGHT,1,1,.05
*EL PRINT,ELSET=EALL,REBAR,FREQ=99
S,E,IVOL,RBFOR,RBANG,RBROT
*EL PRINT,ELSET=EALL
S,E
*EL FILE,ELSET=EALL, DIRECTION=YES
S
*EL FILE,ELSET=EALL, DIRECTION=YES
E
*EL FILE,ELSET=EALL,REBAR,FREQ=99
S,
*EL FILE,ELSET=EALL,REBAR,FREQ=99
IVOL,
*EL FILE,ELSET=EALL,REBAR,FREQ=99
RBFOR,
*EL FILE,ELSET=EALL,REBAR,FREQ=99
RBANG,
*EL FILE,ELSET=EALL,REBAR,FREQ=99
RBROT,
*OUTPUT,FIELD,FREQ=99
*ELEMENT OUTPUT,ELSET=EALL,REBAR
S,E,IVOL,RBFOR,RBANG,RBROT
*ELEMENT OUTPUT,ELSET=EALL
S,E
*END STEP