*HEADING
 SUBSTRUCTURE GENERATION FILE FOR psuplev2.inp
 USES SUBSTRUCTURE GENERATION FILE psuplev1_gen.inp
**
*ELEMENT,TYPE=Z1,ELSET=SUBSTR1,FILE=psuplev1_gen
*SUBSTRUCTURE PROPERTY,ELSET=SUBSTR1,POSITION TOL=1.E-10
*ELEMENT,TYPE=Z1,ELSET=SUBSTR2,FILE=psuplev1_gen
*SUBSTRUCTURE PROPERTY,ELSET=SUBSTR2,POSITION TOL=1.E-10
*ELEMENT,TYPE=Z1,ELSET=SUBSTR3,FILE=psuplev1_gen
*SUBSTRUCTURE PROPERTY,ELSET=SUBSTR3,POSITION TOL=1.E-10
*NODE
*NSET,NSET=PR_NODE_OUTPUT_LEVEL_2
**
**
*STEP
*SUBSTRUCTURE GENERATE,TYPE=Z10,OVERWRITE
*RETAINED NODAL DOFS
*END STEP